様式第13号 (第18条関係)

（第１面）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋外広告物安全点検報告書  年　　月　　日  浦添市長　殿  報告者  住所  氏名  電話番号  (法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)  　浦添市屋外広告物条例第21条第４項の規定により、次のとおり屋外広告物の点検の結果を報告します。 | | | | | | |
| １　広告物の種類 | |  | | | | |
| ２　設置場所 | |  | | | | |
| ３　設置年月日 | | 年　　月　　日 | | | | |
| ４　点検年月日 | | 年　　月　　日　　(申請日の３か月以内であること。) | | | | |
| ５　点検者  （管理者） | | 氏　　名 |  | | | |
| 住　　所 |  | | | |
| 電話番号 |  | | | |
| 資格名称(番号) |  | | | |
| **点検個所** | **点　検　項　目** | | | **異常の**  **有無** | | **改善の概要** |
| 面 | 表示面の汚染、退色又は剥離、破損 | | | 有 | 無 |  |
| 基礎部・  上部構造 | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | | | 有 | 無 |  |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻との隙間、支柱ぐらつき | | | 有 | 無 |  |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | | | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部(溶接部、プレート)の腐食、変形、隙間 | | | 有 | 無 |  |
| ２　鉄骨接合部(ボルト、ビス等)のゆるみ、欠落 | | | 有 | 無 |  |

（第２面）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取付部 | １　アンカーボルト、取付プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化 | 有 | 無 |  |
| ３　取付対象部(柱、壁、スラブ)、取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  |
| 広告板 | １　表示面板、切り文字等の腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有 | 無 |  |
| ２　側板、表示面板押えの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有 | 無 |  |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯、不発光 | 有 | 無 |  |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | 有 | 無 |  |
| その他 | １　装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品の腐食、破損 | 有 | 無 |  |
| ２　避雷針の腐食、損傷 | 有 | 無 |  |
| ３　その他点検した事項  (　　　　　　　　　　　　　　　) | 有 | 無 |  |

注

１　大規模広告物等の点検については、屋外広告士その他これと同等以上の知識を有する者に、行わせなければならない。

２　広告物等の種類により、該当する点検個所、点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引いてください。